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Alcance de suspensión parcial de la Acreditación 
 de Laboratorio de ensayo LE-055 a: 


Costarricense de Electricidad ICE - Laboratorio de Ensayo del Laboratorio de Eficiencia Energética


[footnoteRef:1] [1:  Insertar el Alcance de acreditación que cumplan con las disposiciones dadas en la norma INTE-ISO 17011 vigente, o utilizar la información de los ejemplos dados en el ECA-MP-P09-I01.] 

	Artículos, materiales o
productos a ensayar o muestrear
	Nombre específico del ensayo
o muestreo y propiedades a ensayas o muestrear
	Especificación, referencia al método y técnica utilizada
	Ámbito de trabajo
	Sede o ubicación donde se realizan las actividades

	
	
	
	
	

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de la intensidad de corriente en la lámpara
	IES LM-66-14
(Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	

(0,01 a 3) A

	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de la potencia de operación de la lámpara
	IES LM-66-14
(Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	

(1 a 150) W

	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación del flujo luminoso inicial
	IES LM-66-14
(Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	

(20 a 8 000)
lm
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de la eficacia lumínica
	IES LM-66-14
(Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	

No Aplica
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de las coordenadas de cromaticidad (x,y)
	IESNA LM-6, IES LM-66-14
(Apartados 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	


No Aplica
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación del Índice de Rendimiento del Color (CRI)
	IESNA LM-6, IES LM-66-14
(Apartados 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	


No Aplica
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de la Temperatura de Color Correlacionada (CCT)
	IES LM-66-14
(Apartados: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.3, 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.4)
INTE E12-3:2015
(Apartados 5, 6, 8.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.7, 11, 12.3, 13, 14) /
Técnica Esfera Integradora
	

No Aplica
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente
Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación del Factor de Potencia
	ANSI C82-2-2002
(Apartados 5.1.1, 6, 7)
Medición directa por medio de un analizador de energía
	

0,01 a 1,00
	Sede Central

	Lámpara Fluorescente
Compacta con balastro integrado
	ICE-LEE-04-PEI-2 COMPLEMENTO DE LA NORMA LM-66: “MÉTODO APROBADO PARA OBTENER PARÁMETROS FOTOMÉTRICOS, CROMÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS CON BALASTRO INCORPORADO
Determinación de la distorsión armónica total en corriente
	ANSI C82-2-2002
(Apartados 5.1.1, 6, 7)
Medición directa por medio de un analizador de energía
	

No Aplica
	Sede Central




Suspensión a partir del 2026-09-10 hasta 2027-09-10
Prórroga hasta NA
Vigente hasta el cierre exitoso de las condiciones necesarias para el levantamiento de la suspensión

Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr






__________________________________________________
Ing. Zeidy Alfaro Gutiérrez, MBA.
Gerente
El Ente Costarricense de Acreditación no se hace responsable de la validez de la firma digital estampada en el presente documento cuando conste en su versión impresa, al no poder validarse conforme lo estipulado en la Ley N.º 8454: Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.
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Esta publicación contiene el alcance que actualmente se encuentra ACREDITADO ante el ECA,
para este Organismo de Evaluación de la Conformidad, únicamente para los ítems aquí descritos.
Verificar los cambios sobre el alcance y la condición de acreditado en www.eca.or.cr
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